Příloha smlouvy č.1

Specifikace veřejné zakázky **„Nátěr oken rezidence Nad Kazankou 39/222, Praha 7, Troja“**

**Nátěr rámů venkovních oken z obou stran bez špalety - barva bílá**

výměra 100 m2

opalování 100%

1x napouštěcí nátěr

2x základní nátěr

tmelení a broušení

1x vrchní nátěr

DULUX WB Primer

DULUX Rapidry Aqua

Bílý tmel

Profesionální napouštědlo

**Nátěr venkovních pojezdových tyčí rolet**

Výměra 30 m2

Odstranění starého nátěru obroušením nebo opálením

Odmaštění - očištění

1x základní nátěr

1x vrchní nátěr barva S2160 HOSTAGRUND 2+1- barva bílá

**Rozměry oken:**

4 x 1,25 x 1,5

1x 2,6 x 1,9

1x 1,6 x 1,4

1x 1 x 1,4

1x 2,73 x 1,9

1x 1,2 x 1,2

1x 1,5 x 1,9

1 x 6,5 x 1,9

**Rozměry dveří na balkon:**

1x 0,7 x 2,2